Beschriftungsvorlage für LC-Meter nach VK3BHR

Diese Seite kann auch auf Klarsichtfolie (z.B. für Tintenstrahldrucker) ausgedruckt werden. Anschließend die Etiketten ausschneiden und mit farblosen Paketklebeband befestigen. Selbstverständlich darf man die Texte dem eigenen Geschmack anpassen.

Digital LC Meter VK3BHR

Cx = 0 – 100 nF
Lx = 0 – 10 mH

Cx

Lx

Zero

ON

OFF

Ext. Power Supply

Ext. Power Supply
10 – 14 V DC, Center = +

Power Supply 
VK3BHR LC-Meter
14 V DC, Center = +

LC-Meter nach VK3BHR
http://ironbark.bendigo.latrobe.edu.au/~rice/lc/
http://www.janson-soft.de/lcmeter/lcmeter.htm

erbaut am 26.05.2005 von
Volker Lange-Janson, DH7UAF